Российская Федерация
республика адыгея
администрация муниципального образования 
«яблоновское 
городское поселение»
385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1,
тел. факс (87771) 97801, 97394
E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru		УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР
адыгэ республик
муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ
«ЯБЛОНОВСКЭ
КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм»
иадминистрацие
385141, Адыгэ Республик
Тэхътэмыкъое район,
 Яблоновскэ къ/п., Гагариным иур., 41/1,
тел./факсыр (87771) 97801, 97394
E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» мая 2021 г.                       № 462                  пос. Яблоновский

О внесении изменений в 
муниципальную адресную 
программу "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда" 
на период до 31 декабря 2021 года"
утвержденную постановление 
№ 421 от 03.03.2019

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 февраля 2021 г. N 25 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 3 апреля 2019 года 
N 81 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на период до 1 сентября 2025 года", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на период до 31 декабря 2021 следующие изменения:
1) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы составит 20 040 548,72 рубля*, в том числе за счет средств:
1) государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 16 508 217,67 рубля;
2) республиканского бюджета Республики Адыгея - 166 759,85 рубля;
3) местных бюджетов - 3 365 571,20 рубля * объем финансирования подлежит ежегодно му уточнению";	
2) в разделе V 
б) в абзаце шестом цифры "18 376 255,42" заменить цифрами "20 040 548,72";
в) в абзаце седьмом "16523694,05 " заменить цифрами "16 508 217,67";
г) в абзаце восьмом "166916,06 " заменить цифрами "166 759,85";
д) в абзаце девятом "1 685 645,21" заменить цифрами "3 365 571,20";
3) приложения N 1, 3-6 изложить в новой редакции согласно приложениям N 1-5.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства.

и.о. главы Администрации 
муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»                                   А.А. Ловпаче

Проект внесен:
главный специалист отдела муниципальной 
собственности и правового обеспечения                              М.В. Панарин

Проект согласован:
руководитель финансового отдела                                           Т.А. Кат

руководитель отдела муниципальной 
собственности и правового обеспечения                               Р.А. Берзегов

Приложение 1 к муниципальной адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
на период до 31 декабря 2021 года

Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации N п/п	Наименование муниципального образования	Адрес многоквартирного дома	Год ввода дома в эксплуатацию	Дата признания многоквартирного дома аварийным	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2020 года	Планируемая дата окончания переселения	
			год	дата	площадь, квадратных метров	количество человек	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	X	X	366,40	25	X	
1.	Поселок городского типа Яблоновский	поселок городского типа Яблоновский, улица Космическая, дом 5	1962	25 мая 2016 года	484,10	27	31 декабря 2021 года	

Приложение 2 к муниципальной адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
на период до 31 декабря 2021 года

Требования
к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на период до 31 декабря 2021 года

№ п/п	Наименование характеристики	Содержание характеристики	
1.	Проектная документация на дом	в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
1) Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30; 2012, N 29; 2013, N 27; 2014, N 26; 2015, N 29; 2016, N 27; 2017, N 31; 2018, N 53);
2) Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1; 2013, N 27);
3) постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8; 2009 N 21, 52; 2010, N 16, 51; 2011, N 8; 2012, N 27, 32; 2013, N 17, 20, 32; 2014, N 14, 50; 2015, N 31, 45; 2016, N 5, 48; 2017, N 6, 19, 21, 29, 38, 51; 2018, N 13, 18, 39);
4) свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 ноября 2012 года N 693 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";
5) свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года N 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";
6) свода правил СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 года N 60/пр "Об утверждении свода правил пересмотр СП 14.13330.2011 "СНиП П-7-81*. Строительство в сейсмических районах";
7) свода правил СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр "Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения";
8) свода правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года 798/пр "Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
9) свода правил СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 883/пр "Об утверждении СП 54.13330 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";
10) свода правил СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года N 970/пр "Об утверждении СП 22.13330 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений";
11) свода правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 года N 156-ст "Об утверждении национального стандарта".
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10".
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы	
2.	Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье	в строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:
1) несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич-панелей;
2) подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
3) внутриквартирного санитарного узла (раздельного или совмещенного), включающего ванну, унитаз, раковину;
4) внутридомовых инженерных систем, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
5) в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;
6) принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;
7) внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);
8) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
9) освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
10) при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;
11) во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;
12) отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;
13) организованный водосток;
14) благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией)	
3.	Функциональное оснащение и отделка помещений	для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, а также:
1) оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);
2) имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;
- умывальник со смесителем и сифоном;
- унитаз с сиденьем и сливным бачком;
- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно-, двухклавишные электровыключатели;
- электророзетки;
- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;
- напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
- отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(-их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(-их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;
- отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)	
4.	Материалы и оборудование	проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	
5.	Энергоэффективность дома	рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр "Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов".
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
1) предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше;
2) производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
3) проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;
4) выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);
5) проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации;
6) выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);
7) проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;
8) устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр "Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"	
6.	Эксплуатационная документация дома	наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34; 2011, N 22; Официальный интернет-портал правовой информации, 2013, 12 апреля, 24 мая; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14; 2016, N 1; 2016, N 23, 30; 2017, N 2, 11, 38; 2018, N 15, 39, 43, 52), включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией).
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику	

Приложение 3 к муниципальной адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
на период до 31 декабря 2021 года

План-график
реализации муниципальной адресной программы "Переселение Граждан из аварийного жилищного фонда" на период до 1 сентября 2025 года

N
п/п	Наименование муниципального образования/способ переселения	Расселяемая площадь жилых помещений (квадратных метров)	Количество помещений (единиц)	Количество граждан (человек)	Предоставляемая площадь (квадратных метров)	Образованы земельные участки под строительство	Оформлены права застройщика на земельные участки	Подготовлена проектная документация	Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений	Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений	Получено разрешение на строительство	Дом введен в эксплуатацию	Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения	Завершено переселение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Этап 2019 года	
2	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	52,15	2	4	52,15								октябрь 2020 года	декабрь 2020 года	
	Строительство многоквартирных домов														
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах														
	Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах	52,15	2	4	52,15								октябрь 2020 года	декабрь 2020 года	
	Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком														
Этап 2020 года	
2	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	266,07	9	14	266,07								октябрь 2021 года	декабрь 2021 года	
	Строительство многоквартирных домов														
	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах	266,07	9	14	266,07										
	Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах														
	Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком														

Приложение 4 к муниципальной адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
на период до 31 декабря 2021 года

План
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

N
п/п	Наименование муниципального образования	Всего (расселяемая площадь жилых помещений)	Расселение в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на период до 1 сентября 2025 года (далее - программа), не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств	
			всего	в том числе	всего	в том числе	
				выкуп жилых помещений у собственников	договор о развитии застроенной территории	переселение в свободный жилищный фонд		строительство домов	приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками	
									в строящихся домах	в домах, введенных в эксплуатацию		
			расселяемая площадь	расселяемая площадь	стоимость	расселяемая площадь	расселяемая площадь	расселяемая площадь	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	
		квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	рублей	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	рублей	квадратных метров	рублей	квадратных метров	рублей	квадратных метров	рублей	квадратных метров	рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			
	Всего по этапу 2019 года	218,03	165,88	165,88	5519285,50	0,00	0,00	52,15	52,15	2328026,22	0,00	0,00	52,15	2328026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	218,03	165,88	165,88	5519285,50	0,00	0,00	52,15	52,15	2328026,22	0,00	0,00	52,15	2328026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по этапу 2020 года	266,07	23,73	23,73	889775,00	0,00	0,00	266,07	266,07	12193237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,07	12193237,00	0,00	0,00	
2	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	266,07	23,73	23,73	889775,00	0,00	0,00	266,07	266,07	12193237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,07	12193237,00	0,00	0,00	

Приложение 5 к муниципальной адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
на период до 31 декабря 2021 года

План 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, с указанием объемов и источников финансирования

N
п/п	Наименование муниципального образования	Число жителей, планируемых к переселению	Количество расселяемых жилых помещений	Расселяемая площадь жилых помещений	Источники финансирования республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на период до 1 сентября 2025 года (далее - программа)	Справочно
расчетная сумма экономии бюджетных средств	Справочно
возмещение части стоимости жилых помещений	
			всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	
				собственность граждан	муниципальная собственность		собственность граждан	муниципальная собственность		за счет средств Фонда	за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея	за счет средств местного бюджета		за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд		за счет средств собственников жилых помещений	за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)	
		человек	единиц	единиц	единиц	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Всего по этапу 2019 года	13	6	6	0	218,03	218,03	0,00	7 847 311,72	6 671 396,49	67 398,01	1 108 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	13	6	6	0	218,03	218,03	0,00	7 847 311,72	6 671 396,49	67 398,01	1 108 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по этапу 2020 года	14	9	9	0	266,07	266,07	0,00	12 193 237,00	9 836 821,18	99 361,84	2 257 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	14	9	9	0	266,07	266,07	0,00	12 193 237,00	9 836 821,18	99 361,84	2 257 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 6 к муниципальной адресной программе 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
на период до 31 декабря 2021 года

Планируемые показатели переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

N
п/п	Наименование муниципального образования	Расселяемая площадь	Количество переселяемых жителей	
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего	
		квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	квадратных метров	человек	человек	человек	человек	человек	человек	человек	человек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Всего по этапу 2019 года	72,93	145,10	x	x	x	x	x	218,03	3	10	x	x	x	x	x	13	
2	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	72,93	145,10	x	x	x	x	x	218,03	3	10	x	x	x	x	x	13	
	Всего по этапу 2020 года	x	0,00	266,07	x	x	x	x	266,07	x	0	14	x	x	x	x	14	
2	Итого по муниципальному образованию "Яблоновское городское поселение"	x	0,00	266,07	x	x	x	x	266,07	x	0	14	x	x	x	x	14